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TABELA ZGODNOŚCI
Oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamawiającego 
	Tytuł postępowania:
	Dostawa zestawu do pomiarów fotoluminescencji  w niskich temperaturach

	Znak sprawy: 
	ZP-2401-7/25

	Zamawiający: 
	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

	Tryb udzielenia zamówienia:
	[bookmark: _Hlk196471189]Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)


Dane Wykonawcy:
	Nazwa Wykonawcy:
	…………………………………………….……………………….…

	Adres Wykonawcy:
	…………………………………………………………….……….…

	Osoba upoważniona do reprezentacji: 

	Imię i nazwisko
	…………………………………………………….……………….…

	stanowisko / 
podstawa do reprezentacji
	……………………………………………………………………..…



oświadczam, co następuje:

	Lp.
	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(Zamawiający wymaga wpisania oferowanych parametrów również w przypadku zaoferowania parametru takiego samego jak w kolumnie „Parametry wymagane”)

	1.
	Zestaw przystawek pomiarowych
	Producent: 	                                                                        
Typ:	                                                                       
Model: 	                                                                       

	1.1. Zalewowy Kriostat azotowy z próbką umieszczaną w atmosferze gazu wymiany spełniający następujące spełniająca następujące wymogi:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a)
	Umożliwia prowadzenie pomiarów PL w zakresie temperatur 77K - 300K (± 0.1K w czasie 10 min)
	                                                                                                        

	b)
	posiada grzałkę oraz platynową termoparę, oraz uchwyt kuwet SH7, uchwyt próbki SH3, a także ppręt dla próbek SR
	                                                                                                        

	c)
	posiada zestaw czterech okienek ze Spectrosil WF
	                                                                                                        

	d)
	umożliwi badanie próbek o rozmiarze co najmniej 19 x 30 mm
	                                                                                                        

	e)
	Przystawka umożliwi pomiary z odpowiedzią detektora z min. 600 ps
	                                                                                                        

	f)
	posiada zbiornik azotowy o pojemności co najmniej 1.2L
	                                                                                                        

	g)
	posiada złącze na kable elektryczne 10DC
	                                                                                                        

	1.2. Kontroler temperatury spełniające następujące wymogi:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a) 
	Umożliwia pomiar i kontrola temperatury od <250mK z dokładnością 0.1mK
	                                                                                                        

	b)
	Posiada układ grzania o mocy 80W dla każdego kanału
	                                                                                                        

	c) 
	[bookmark: _Hlk191640686]Jest kompatybilny ze wszystkimi czujnikami kriogenicznymi (tlenek rutenu, cernox. diody krzemowe, platynowy, termopary oraz RhFe) szerokość impulsu dla diody VPL zmienna w zakresie min. <70 ns - 1 ms dostępna  trybie CW
	                                                                                                        

	d)
	Umożliwia wykonanie standardowej konfiguracji obejmującej jeden czujnik temperatury oraz jeden obwód grzania 80W
	                                                                                                        

	e)
	Posiada 8 dodatkowych wielofunkcyjnych portów do umieszczenia kart rozszerzających, takich jak: wejścia temperaturowe, ciśnieniowe, wejście silnika krokowego (np. do kontroli przepływu gazu)
	                                                                                                        

	f)
	Posiada ekran dotykowy, zapewniający łatwy dostęp do wszystkich funkcji
	                                                                                                        

	g)
	Posiada dostępne złącza: Ethernet, GPIB, równolegle, USB
	                                                                                                        

	1.3. Przystawka do integracji kriostatu ze spektrofluorymetrem spełniające następujące wymogi:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a)
	Posiada kasetę do przedziału próbek 
	                                                                                                        

	b)
	Zawiera kołnierz kriostatu
	                                                                                                        

	c)
	Posiada platformę kriostatu
	                                                                                                        

	d)
	Posiada zestaw sterowników do integracji kontrolera temperatury kriostatu z oprogramowaniem spektrofluorymetru
	                                                                                                        

	e)
	Umożliwia integracje z oprogramowaniem spektrofluorymetru
	                                                                                                        

	1.4. Stanowisko próżniowe z pompą turbomolekularną spełniające następujące wymogi:
(nie gorsze niż minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego):

	a)
	Posiada pompę turbomolekularna połączona z pompą wstępną zapewniająca szybkość pompowania od 47 l/s
	

	b)
	Umożliwia osiągnięciecie próżni o wartości co najmniej 5 x 10-8 mbar
	

	c)
	Posiada integrowany miernik ciśnienia oraz zestaw przyłączy
	

	 2. Dodatkowe wymagania

	a)
	[bookmark: _Hlk191641032]Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta 
	                                                                                                        

	3.
	Dostawa:

	[bookmark: _Hlk191641081]a)
	[bookmark: _Hlk80026889]Do182 dni od otrzymania zamówienia. 
	                                                                                                        

	b)
	Wykonawca złoży oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta co oznacza, że posiada wsparcie techniczne od producenta
	                                                                                                       

	4.
	Gwarancja:

	a)
	[bookmark: _Hlk191641174]Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
	                                                                                                     

	5.
	Serwis:

	a)
	[bookmark: _Hlk191641353]Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia.
	                                                                                                   

	b)
	[bookmark: _Hlk191641398]Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
	                                                                                                   



UWAGA: 	Do wykazu należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. V. SWZ.
	   
	   
	

	……………………..…………
	….……………
	…………………..……….…………………………

	Miejscowość 
	Data
	Podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy
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